Các lệnh của phần Tính Khối Lượng Mỏ
Lệnh mới
1.GVMC: gán vỉa khoáng sản cho mặt cắt

1.GVMH: gán vỉa vao mo hinh
1. GMH : gán các mô hinh cho trục mặt cắt.
1. VLV : vẽ lộ vỉa trên MC
1. 

1.LTMC: Tạo hệ trục mặt cắt tính khối lượng

2.HTMC: Hiệu chỉnh các tham số trục mặt cắt tính khối lượng

3.VMC: vẽ mặt cắt

4.HCMC: hiệu chỉnh các tham ssô: đường dóng,cao chữ ...của từng mặt cắt hoặc áp cho toàn bộ các mặt cắt

5.HCPLMC: hiệu chỉnh cao độ plien của các mặt cắt

6.Chọn tuyến hiện hành : KLM_THH

7. KBKS: Khai báo các loại than khoáng sản

8. KLM_SETUP: cai dat tham so ban dau.

9.TKLDB: Lập bảng tổng khối lượng đào bồi đất đá

10. TKLT: Tổng khối lượng than khoáng sản

11. TKLDBM: tổng khối lượng đào bồi đất đá theo mức

12. TKLTM: tổng khối lượng than theo mức.

13. TKLDB1M: tổng khối lượng đào bồi đất đá theo 1 mức

14. TKLT1M: tổng khối lượng than theo 1 mức.

15. CNTMC: Cap nhat cac truc mat cat khi keo thay doi cac lo

